# Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten

| Sjekkpunkter | **Ja** | **Nei** |
| --- | --- | --- |
| Generelle sjekkpunkter |  |  |
| * Har du oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget? | (X) |  |
| * Går sikringene ofte? | (X) |  |
| * Er alle elektroinstallasjoner utført av aut. elektroentreprenør? | (X) |  |
| * Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler? | (X) |  |
| Sikringsskapet |  |  |
| * Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?   Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. |  | (X) |
| * Er eventuelle sikringer skikkelig tilskrudd?   **Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør.** |  | (X) |
| Ledninger og kabler |  |  |
| * Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet med skjøteledning?   Apparater som bruker mye strøm skal ikke kobles med skjøteledninger. **Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" – kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter.** | (X) |  |
| * Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?   Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden.  **Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør.** |  | (X) |
| Elektriske utstyr |  |  |
| * Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk?   (Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner, mobilladere etc*.*) |  | (X) |
| * Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?   Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie (pga. tordenvær). |  | (X) |
| * Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren?   50 % av husbrannene oppstår på komfyren. *Komfyrvakt* installeres i alle nye leiligheter og kan enkelt og billig installeres i alle eldre leiligheter. | (X) |  |
| * Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket?   Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene.  **Tørk aldri klær på ovnen**. | (X) |  |
| * Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?   En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. **Filteret må renses regelmessig for støv**. | (X) |  |
| * Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for?   Se etter brunsvidde skjermer.  **Bytt til led-pærer som har mindre varmeutvikling.** | (X) |  |
| * Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din?   **Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes.** Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. |  | (X) |
|  |  |  |

C:\Users\bruker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E3DA1E5F.tmp

Krysser du av i noen av de skraverte feltene (X), er det på høy tid å foreta endringer og/eller ta kontakt med autorisert elektroinstallatør.